Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es la configuración de la imagen almacenada?

En Configuración de la imagen almacenada, puede cambiar el tamaño, formato y calidad de la imagen transferida a través del FTP.

- tamaño: el tamaño de imagen predeterminado para las imágenes almacenadas es la imagen a tamaño completo. La elección entre diferentes tamaños de imagen permite al lector realizar un submuestreo de cada imagen, lo que puede mejorar considerablemente la velocidad de transferencia de imagen a costa de algunos detalles de imagen precisos.

- formato: de manera predeterminada, el lector almacena cada imagen adquirida en formato .bmp.

- calidad: disponible únicamente si se utiliza el formato de imagen .jpeg, este control ajusta los parámetros internos que permiten al lector realizar una operación de suavizado en la imagen adquirida, que puede reducir o mejorar la velocidad de transferencia.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500