界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 读取设置：功能区菜单

功能区菜单可在表视图样式网格上方找到。其内容和活动图标可能会随网格中单元格、行或列的选择而变化。菜单可分成几组。

- 表视图：使用添加设置按钮添加读取设置。在弹出的窗口中，可以确定是否要为新设置使用默认值，或者是否要从现有设置中复制值。删除设置按钮用来删除选定的读取设置。更改顺序按钮会打开一个弹出框，在此可重新排列读取设置的顺序。设置将重新连续计数。

- 开始设置：如果启用了多个设置，读码器全部扫过，当读到代码后停止获取图像。要读取下一个代码，可以确定读码器是否从所选设置或从上次成功解码的设置开始检查。在此可以从下拉列表中选择该开始设置。或者，选择上次成功解码以选择上次成功解码的读取设置作为开始设置。

- 编辑：使用复制（或键盘上的 Ctrl + C）从当前选定的单元格复制值。粘贴只能用于同一行中或任何文本编辑器中。重置值用于重置所选单元格的值。

- 突出显示：此菜单组中的按钮和设置提供选项以突出显示特定的单元格背景。使用非默认值设置，具有非默认值的单元格会突出显示（这在不同设备或读取设置的单个行中可能会不同）。不同于参考设置突出显示单元格，这些单元格与参考读取设置（和设备）同一行中的单元格具有不用的值。选择第三个设置，所有的值和标题都会突出显示，包含文本框中指定的文本。此外，包含的文本本身也使用不同的文本背景突出显示。同样按下 Enter 键也会应用仅显示突出显行按钮的功能。

  启用时，仅显示突出行会折叠所有不包含突出显示子节点的节点。激活时，设置参考读取设置在使用不同于参考突出显示模式时指定用作参考的读取设置（和设备）。当按钮处于活动状态时，当前所选单元格的列（读取设置）变为参考设置。当前的参考设置在设置名称标题行中被标记。

- 过滤：自动设置读取设置，允许只查看与读取设置相关的设置。设置全局设置只查看在不同读取设置中不能有不同值的设置。设置所有设置以同时查看所有设置。如果条目的值出现在多个读取设置中，它们将显示在不同的列中。

- 其他：使用展开所有行以展开网格中所有折叠的行。使用折叠所有行以折叠网格中所有展开的行。重置布局将重新计算列宽度以用完所有可用的空间。如果可用空间不够，会使用最小列宽度。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8000,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500