界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 多代码

允许的部分结果

图像包含的代码较代码数量指定的代码少时，启用允许部分结果允许读码器返回成功的读码结果。

允许相同的 1D 符号

即使读码器检测到一个以上长度、代码类型和数据字符串都相同的符号，启用允许相同的 1D 符号允许读码器返回图像中的多个结果。

允许相同 1 D 符号仅适用于两个或更多相同 1 D 符号，在一个单一的图像中出现。即使发现同一个相同的符号，允许相同 1 D 符号控制项也不会影响一个接一个获取的图像（无论何种模式）。

排序优先

排序优先列表可确定读码器报告多个结果的方式。

- 使用向上和向下按钮可将任何选项移到更高或更低的优先级别。

- 使用逆序按钮可对所选选项逆序排列。

- 请注意，排列选项（从上到下或从左到右）是指符号的中心。

- 在连击或连续触发模式下使用图像顺序，早期图像中的解码符号在后期图像中的解码符号之前报告。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500