Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was ist ein Client-Port?

Der Client-Port ist der Ethernet-Anschluss am Lesegerät, von dem aus die Client-Verbindung hergestellt wird. Beim Standardwert 0 verwendet der Netzwerk-Client jeden verfügbaren Port. In besonderen Fällen müssen Sie möglicherweise einen bestimmten Client-Port angeben. Legen Sie dazu den Client-Port auf den geforderten Wert fest. Beachten Sie, dass in den meisten Fällen der Standardwert 0 verwendet werden kann. Verwenden Sie den Standardwert, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base