Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Propiedades de UPC/EAN: ¿Qué significa la casilla Ampliado?

Se trata de una expresión booleana que indica si hay que expandir la cadena decodificada proporcionada para UPC-EAN a un formato EAN13 de 13 dígitos o si hay que transmitirla en el formato estándar de 6 dígitos de UPC-E.

Si está marcada (de forma predeterminada), la cadena decodificada se transmite en el formato EAN-13 de 13 dígitos (p. ej., 0012345000065). Si no está marcada, el resultado se transmite como <sistema numérico> + 6 dígitos de datos + <carácter de control> (p. ej., 01234565).

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500