Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que acontece se eu habilitar Variação de foco limitada da minha lanterna?

Se a distância que o sensor de altura registra estiver fora da variação de foco limitada, ela focaliza o limite mais próximo. Os valores abaixo do valor mínimo fazem com que o leitor focalize o valor mínimo e os valores acima do máximo fazem com que o leitor focalize o valor máximo. Isso evita a leitura de alvos fora do limite de variação.

A variação padrão corresponde a um valor mínimo de 150 mm e a um máximo de 1.000 mm.

Observe que a distância do foco é medida a partir da lente e não a partir da tampa da frente do leitor.

Note: DM370,DM280,DM470