Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# DataBar-Eigenschaften

- GS1 DataBar Begrenzt: Codiert 14-stellige EAN.UCC-Artikelkennungen mit den Kennziffern 0 oder 1 in einem linearen Symbol zur Verwendung auf kleinen Artikeln, die nicht an der Kasse gescannt werden.

- GS1 DataBar: Codiert die vollständige 14-stellige EAN.UCC-Artikelkennung in einem linearen Symbol, das von entsprechend programmierten Kassen-Scannern omnidirektional gelesen werden kann.

- GS1 DataBar Erweitert: Variable Länge; erweiterte Version der Symbologie mit der Möglichkeit, die 14-stellige GTIN mit weiteren Daten zu konfigurieren, darunter Verfallsdatum, Herkunftsland und Seriennummern, bis zu 74 numerische oder 41 alphabetische Zeichen sind möglich.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500