ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# シンボルの読み取りがうまくいかない場合の対処方法:

- 『クイックリファレンス』の記載に従い、シンボルサイズと種類によって決められているワークディスタンス内にリーダがあることを確認します。

- リーダの画像領域内の中心にシンボルがあること、デバイスでトリガを行う際に赤のレーザー照準光の中心にシンボルがあることを確認します。

- 明るさの最適化をクリックして有効にすると、画像の明るさをリーダが自動調節するようになります。（非対応のトリガモードもあります。また、自動露光には対応していません）

  注意: ROI のサイズが144以下の時は、明るさの最適化ができません。

- [シンボル設定] をクリックして、使用するシンボルが有効になっていることを確認します。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503