ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# プロセスモニタの働き:

操作中、DataMan リーダは検知したトリガの数、読み取った (あるいは無効な) シンボルの数、トリガがオーバーランした回数などの統計値を記録しています。こうした統計値はさまざまな方法で閲覧、呼び出しが可能です。例えば、アプリケーションソフトウェアの VisionView に接続してリーダのデコード試行を監視したり、 DataMan Control Commands (DMCC) インターフェースで接続を確立する、シリアル接続や Telnet 接続でログデータを取り出すことなどができます。

デフォルトでは、DataMan リーダは Setup Tool に接続するとデコードの試行に関する統計値の作成を停止します。Setup Tool 接続中に統計処理を再度有効にしたい場合は、プロセスモニタを起動してください。Setup Tool と VisionView の同時利用など、1 台のリーダに Setup Tool 以外の機能が接続されていても、プロセスモニタが有効になっていない限り、リーダはデコードの統計値を記録することはありません。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500