界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何查看多代码结果？

要启用多代码结果，必须在代码符号设置面板中的多代码选项卡上，将默认值 1 开始增加代码数量参数。

如果读码器在相同图像中检测多个符号并解码，每个符号显示绿色轮廓，并且读码结果历史记录窗格中显示一个单行，显示一行中所有连结的解码数据。结果分开显示，后接 CR (<0x0d>) 和 LF (<0x0a>) 的 ASCII 字符。要查看每个符号的个别结果，单击与连结结果相邻的“+”号。

单击单个结果时，图像查看器将突出显示相应的符号。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503