界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何使用焦点范围设置？

通过使用滑块、滑块两端的“+”和“-”按钮或键入值，可以使用焦点范围选项手动更改设备的焦点距离。焦点范围的单位可以是毫米或屈光度。当提供其中一种值时，设置工具将自动计算另一个值以匹配已更改的那个值。

滑块的橙色区域表示扩展的范围（超过 500 毫米），此处仅适用于屈光度。当设置处于此区域内时，禁用以毫米为单位的值（当值再次处于扩展的范围之外时重新启用）。

注意，使用“+”按钮时屈光度减小，使用“-”按钮时屈光度增加。

请注意，焦距是从镜头开始测量而不是从读码器的前盖开始测量。

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1500