界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 为什么 DataMan 在响应单触发时返回多个结果？

这在使用硬件触发器输入线路时可能会出现，因为线路上的信号围绕其最终值振荡，读码器将振荡视为单独的触发信号。增加系统设置面板输入选项卡中的防抖动延时可导致读码器将所有振荡视为单触发信号。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503