ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [コード数] の用途:

数種類のコードを、同時に読み取ることができます。この場合は、[コード数] で読み取るコードの数を与えます。そして [最大OCRコード数] を与えて、読み取るOCR文字列の数を規定します (たとえば、[コード数] が3、[最大OCRコード数] が1の場合、3コードを読み取ってそのうちの1コードがOCRとなり、2コードはDataMatrixなど別のコードタイプとなる)。最大コード数の残りはリンクされた [シンボル設定] ペインで設定することができます。

[部分的な結果を許可する]: これがチェックされている場合、デバイスは、すべてのコード設定が見つからない場合でも [コード数] と [最大OCRコード数] にしたがって「読み取り成功」とレポートします。シンボルのフィクスチャーを使用する場合、あるいはOCR以外のコードを読み取る場合は、[部分的な結果を許可する] のチェックを入れたままにしておいてください。

[OCR を承認して常に読み取り成功にする]: これにチェックが入っている場合、デバイスは読み取り不能を読み取り成功としてレポートし、ユーザが個々の文字の読み取り状態を見ることができるようになります。緑のフレームは読み取り成功、青のフレームは読み取りが承認しきい値の下位25%内であること、黄のフレームは信頼性スコアが信頼性のしきい値より低いこと、赤のフレームは読み取り不能であることを示します。このオプションは、Setup Toolがデバイスから切断されると自動的にチェックが外れます。

Note: DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360,DM503,MX-1500