ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# トリガボタンを 3 秒押し続けることで設定できるアクション:

シングル、バースト、セルフの各トリガモードでチューニングボタンを 3 秒間押すと、リーダの反応を設定することができます。複数の項目を有効にすると、リストの順番で機能が実行されます。

トリガボタンを押し、そのまま 3 秒押し続けると次のことができます:

- 最新のトリガモードがこの操作に対応している場合、取得した画像の明るさの最適化を登録する

- 設定コードドキュメントから、設定コードを読み取る

- 読み取り可能と想定したシンボルをリーダに登録する

- 文字列の一致検査を実行中に、一致した文字列をセットする

- デバイスをテストモードにする

Setup Tool のボタンバーにあるトリガボタンを使っても、トリガボタンを押し続けるのと同じ操作ができます。

Note: DM503