ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# DoD UID 妥当性検査の機能:

DoD UID 妥当性検査とは、Data Matrix コードにエンコードされたデータが、米国の MIL 規格に拠る 130 のガイドラインに従い正しくエンコードされているかどうかを判断するためのものです。米国国防総省では、調達 または 在庫管理におけるすべての品目 (5000 米ドル以上または独自に連番されたもの) に個別のシリアルナンバー (UII) およびシンタックスのフォーマットを付すよう現在要請しています。DoD UID 妥当性検査では、 コード 内のデータが国防総省のコンストラクトタイプ 1 または 2 に正しく準拠しているかを確認します。さらにDoD UID 妥当性検査機能は 自動的に データ列が ISO 15434 および ISO 15418 に適合しているかどうかも確認します。連結UIIの出力 (またはISO 15434シンタックスやISO 15418のデータ限定子がないUIIの データエレメントのみ) は、[結果タスク] ペイン内の [妥当性検査結果] フィールドにある最初の結果フィールドに表示されます。

コンストラクト 1 に含まれるデータエレメント：メーカの企業識別子EID (CAGE、DUNS、EAN.UCC) と、EID識別子に含まれる部品のシリアル番号。この 企業識別子およびシリアル番号は、会社が DI、AI、TEI フォーマットを採用しているかどうかにより特定のデータ識別子で表示されるものです。

コンストラクト 2 に含まれるデータエレメント：メーカの企業識別子 (EID)、部品の識別子であるメーカの部品番号 (PN)、バッチ番号 (BN)、メーカ固有の部品番号に含まれる 個別の部品用シリアル番号。企業識別子、部品番号/バッチ番号およびシリアル番号は、会社が DI、AI、TEI フォーマットを採用しているかどうかにより特定のデータ識別子で表示されるものです。

注: このオプションが付いていないリーダもあります。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500