ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [焦点範囲] 設定の使用方法:

[焦点範囲] オプションでは、スライダーやスライダーの端の[+]、[-]ボタン、または値の入力でデバイスの焦点距離を手動変更することができます。焦点範囲は、ミリ単位またはジオプターで与えることができます。どちらかの値が与えられると、Setup Toolが自動的に他方の値を計算して、変更された値に合わせます。

スライダーのオレンジの領域は 拡張領域 (500mm超) を意味し、ジオプターだけが適用可能になります。設定がこの拡張領域に入ると、ミリ単位の値が無効化されます (値が拡張領域外になると再度有効化されます)。

なお、ジオプターは [+] ボタンで小さくなり、[-] ボタンで大きくなるため、注意してください。

焦点距離は、リーダのフロントカバーからではなく、レンズから測定されることに注意してください。

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1500