ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 数値コンポーネントの増減の設定方法:

検査する文字列が数字の並び (0～9) であり、読み取り可能な範囲内で増減ができるものであれば、この機能が使用できます。その際、[開始位置] フィールドで増減する数字の開始位置を設定し (最初の文字の位置は0になります)、[長さ] フィールドで変更する文字数を設定します。[長さ] で [自動] を選択すると、リーダは開始位置から連続する数字すべてを増値あるいは減値として扱います。[ステップサイズ] では読み取り間の値の変化を設定できます。数字を減らす場合には、負の数を選択してください。

例えば最初の文字列が ABC_123XXPY であり、読み取り可能な "123" をそれぞれ増加させたい場合には [開始位置] を 4 に設定し、[長さ] を 3 に、[ステップサイズ] を 1 にします。(7 番目の文字が数字ではないことが確実な場合は [長さ] を [自動] にすることもできます)。なお、自動設定では最大数に達しても桁数を増やしませんが、設定した固定桁数でその数をリセットします (たとえば、2桁固定のとき99に達すると、次は100にならず00になります)。

デフォルトでは、こうした文字列が無効または読み取り不可である場合は想定した数値が変化しません。[読み取り無効の更新] および [妥当性検査エラーの更新] のチェックボックスを使用して、コードの読み取りが不可だった場合やコードが無効だった場合、あるいはその両方のケースで目的の値を変更するかどうかを設定することができます。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500