ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 集合ビューと詳細ビューに関する一般情報：

[集合ビュー] リボンメニューの項目と [詳細ビュー] リボンメニューは、いずれも RTM Lean が収集したデータを構造化し、主にインタラクティブなリアルタイムのグラフで表示します。表示の最短間隔は1分です。1分間に複数のトリガが発信された場合は、RTM Lean がこの1分間のトリガから集合データを収集します。

グラフに表示する警告線は、[設定] > [ディスプレイ設定]で設定できます。チェックボックスをマークすると、各グラフに警告線が表示されます。[グラフの種類] で表示する線の種類が決まり、[基準線の値] でグラフに引かれる警告線のパーセンテージを入力できます。

動作中のデバイスとの接続が確立し、収集が有効になっている RTM Lean は、ビューのメニュー項目に表示された情報のみを収集します (データ収集は [設定] または [デバイス] で有効にできます)。

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean