ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [妥当性検査失敗時の動作] の目的:

[妥当性検査失敗時の動作] は妥当性検査に失敗があった後で、リーダが何を出力するのかを決める目的があります。ユーザはいくつかのオプションから選択できます。

1. [妥当性検査失敗]の送信 - コードが妥当性検査に失敗した後で、リーダが[妥当性検査失敗]の文字列を出力します。
2. [妥当性検査失敗] + デコードされた文字列の送信 - リーダが [妥当性検査失敗] の文字列、続いてデコードされた全文字列を出力します。
3. 注釈付きのデコード済み文字列の送信 - リーダはエラータイプおよび文字列中のエラー個所に関する情報を付したデコード済み文字列を出力します。
4. 送信なし - リーダは情報を出力しません。
5. [妥当性検査失敗] + 引用されたデコード済み文字列の送信 - リーダが [妥当性検査失敗] の文字列、続いて引用されたデコード済み文字列を出力します。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370,DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500