전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 펌웨어 업데이트 기능을 사용하려면 어떻게 해야 합니까?

이 기능은 선택한 장치를 원하는 펌웨어 버전으로 업데이트합니다.

1. 장치 목록에서 업데이트하고 싶은 장치를 선택합니다.

2. '...' 아이콘을 클릭하여 펌웨어 파일을 탐색합니다. 장치 목록에서 단일 장치를 선택한 경우, 해당 장치에 대한 적합한 펌웨어 폴더가 열립니다. 여러 장치가 선택되었지만, 동일한 펌웨어 장치 ID를 가진 경우, 적합한 폴더가 열립니다. 선택한 장치가 없거나 추가 장치를 선택했지만 여러 펌웨어 장치 ID를 가진 경우, 루트 펌웨어 폴더가 열립니다.

3. 펌웨어 업로드 버튼을 클릭합니다. 선택한 펌웨어 버전과 장치 선택이 호환되는 경우에만 이 버튼이 작동합니다.

4. 백업 기능이 작동하는 방식과 동일하게 설정 도구가 구성 파일을 백업하게 하려면, 표시되는 창에서 펌웨어 업데이트 전 장치 백업을 선택합니다(자세한 내용은 백업의 질의응답을 참조).

5. 예를 클릭하여 새 펌웨어 업로드를 시작합니다.

참고: 직렬 장치의 경우 펌웨어 업데이트를 하기 전에 수동으로 새로 고침하여 장치를 먼저 검색해야 합니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,RTM_Lean