전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# OCR은 어떻게 설정합니까?

OCR 설정은 단계적으로 진행되지만(아래 참조), 순서에 상관 없이 단계를 탐색할 수 있습니다. OCR은 단일 트리거 모드에서만 작동함을 주의하십시오. 아래의 다음 및 뒤로 버튼을 사용하여 탐색하거나, OCR 창 상단의 패널을 클릭하여 패널로 직접 이동합니다. 요약 패널은 모든 설정을 열거하고, 빨간색은 오류를 나타냅니다. 수리 아이콘을 사용하여 오류에 관련된 창으로 직접 탐색해 들어갈 수 있습니다.

폰트: OCR 판독에 사용할 폰트를 업로드할 수 있습니다. 이미 사용되는 폰트가 대화 상자에 표시됩니다. 이들 중 아무거나 클릭하면 대화 상자 아래의 추가 동작이 가능합니다. 폰트 편집은 폰트 업로드와 유사하게 작동하지만, 업로드에 포함시킬 문자를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 파일 크기를 줄여 장치의 로드 시간이 더 단축됩니다. Ctrl+클릭을 사용하여 팝업 창에서 문자를 하나씩 추가합니다. 폰트 팝업 창의 확인 버튼 옆에 있는 화살표를 사용하여 업로드를 표시하고, 이를 통해 폰트 파일의 이름을 변경할 수 있습니다.

고정하기: 이미지 상자에서 판독 이미지에 ROI(관심 영역) 필드를 사용하여 기호 또는 패턴에 고정하기를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 고정된 항목과 관련하여 OCR 판독을 배치할 수 있습니다. 패턴에 고정하는 경우, 노란색 영역은 트레이닝을 위한 패턴 선택에 사용되고 주황색 영역은 작업 중에 패턴이 검색되는 프레임을 제공하는 데 사용됩니다. 기호에 고정하는 경우, 장치가 검색하는 적절한 코드를 설정해야 합니다. 두 가지 모두의 경우, 고정물 트레이닝을 사용하여 고정하기를 완결해야 합니다.

OCR 문자열: OCR 설정을 완결하려면 OCS 문자열 1을 탐색합니다. 녹색의 “트레이닝됨” 또는 빨간색의 “트레이닝되지 않음”은 OCR 문자열의 상태를 나타냅니다(이 색상 코드는 탭 이름에도 적용됩니다). 이미 업로드한 폰트 유형에서 선택한 폰트 아래의 문자열에 대해 폰트를 선택할 수 있습니다.

필딩을 선택하여 OCR 판독 중에 어떤 문자를 특정 위치에 배치할지 설정할 수 있습니다. 말풍선(마우스 포인터를 필딩 오른쪽의 텍스트 필드로 탐색함)은 어떤 문자가 필딩 문자열에서 중요시되는지 나타냅니다.

다음에는 OCR ROI 필드를 이미지의 텍스트 위치로 탐색하여 트레이닝 텍스트를 입력합니다.

수락 임계값은 어떤 문자가 OCR 판독에서 수락되는지 그 임계값을 조정할 수 있도록 하는 문자 점수입니다. 판독은 이미지에 색상으로 코딩되어 있습니다.

신뢰도 임계값은 여전히 수락되는 OCR 판독에서 첫 번째 및 두 번째 일치 사이의 최소 문자 점수 차이에 설정되는 값입니다.

모든 것이 설정된 후 OCR 트레이닝을 클릭하여 OCR 문자열 트레이닝을 완결합니다. 기호 고정하기를 사용하거나 OCR이 아닌 코드를 판독하고 싶은 경우 일부 결과 허용을 선택한 상태로 유지하십시오!

추가 OCR 문자열을 OCR 문자열 2-4에서 설정할 수 있으며, 각각은 자체 시각 신호를 가집니다(별도로 채색된 ROI 프레임). OCR 문자열을 더 많이 트레이닝할수록 장치는 더 느려집니다.

참고: 다중 코드로 트레이닝하는 것은 지원되지 않습니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM503