전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 연결을 종료하려면 어떻게 해야 합니까?

두 가지 연결 닫기 옵션을 사용할 수 있습니다. 연결을 영구적으로 열려 있는 상태로 유지하거나 데이터 전송이 완료되면 연결을 종료할 수 있습니다. 판독기 데이터 전송 후 옵션을 선택하면 판독기가 해당 기간 동안 유휴 상태인 경우 연결을 종료할 경과 시간(초)을 설정할 수도 있습니다. 유휴 기간의 길이는 1에서 3600초로 조정할 수 있습니다.

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base