전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 결과에 대해 버퍼링할 이미지 옵션이란 무엇입니까?

결과에 대해 버퍼링할 이미지를 선택할 수 있습니다.

판독기가 결과당 최대 이미지 수 또는 최대 이미지 수에 도달할 때까지 획득된 이미지를 모두 저장하도록 하려면 모두를 선택합니다. 판독기가 지능적 이미지 버퍼링을 수행하도록 하려면 자동을 선택합니다(IntImageBuffer 기능 키 필요). 발견된 코드를 포함한 이미지만 판독기가 저장하도록 하여 가독성을 높이려면 결과와 같음을 선택합니다. 판독기가 지정된 트리거 모드의 트리거 사이클에서 첫 번째 이미지만 저장하도록 하려면 첫 번째를 선택합니다. 판독기가 지정된 트리거 모드의 트리거 사이클에서 마지막 이미지만 저장하도록 하려면 마지막을 선택합니다. 판독기가 지정된 트리거 모드의 트리거 사이클에서 첫 번째와 마지막 이미지를 둘 다 저장하도록 하려면 첫 번째 및 마지막을 선택합니다.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500