Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Por qué veo el botón Manual desactivado en el mensaje de error de configuración del sistema?

El motivo es que se desactivó el botón físico del lector para evitar que el dispositivo se activara accidentalmente. Para activar el botón, vaya al panel Entradas/Salidas, haga clic en la pestaña Botón TRIG y desmarque la casilla Desactivar botón de lector.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503