Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo puedo visualizar todas las imágenes recogidas durante un disparo de ráfaga?

Para visualizar todas las imágenes recogidas durante un disparo de ráfaga:

1. Asegúrese de que el tipo de disparo está establecido como Ráfaga.
2. Marque la casilla Transferir todas las imágenes.

El panel Historial de resultados contendrá las imágenes capturadas durante el disparo de ráfaga. Para visualizar la cinta de imágenes, deberá hacer clic en el resultado de la cuadrícula Historial de resultados de lectura.

El número de imágenes corresponderá al conjunto Longitud de ráfaga establecido en la pestaña Avanzado del panel Optimizar imagen.

Nota: Si el retraso de salida es más corto de lo que necesita el lector para adquirir y decodificar una imagen para obtener resultados, la herramienta de configuración puede no recibir imágenes de resultados del lector.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503