Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Pourquoi le bouton manuel est-il désactivé dans le message d'erreur des paramètres du système ?

Le bouton physique du lecteur a été désactivé pour empêcher le déclenchement accidentel du périphérique. Pour activer le bouton, naviguez vers le volet Entrées / Sorties, cliquez sur l'onglet bouton TRIG et décochez la case Désactiver le bouton du lecteur.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503