Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelle est la différence entre les options de délai Après première lecture et Après dernière lecture ?

Le délai Après première lecture commence le chronométrage après la première fois qu'un code donné est lu et le chronomètre ne sera pas réinitialisé. Cela signifie que le code peut être relu si le lecteur est déclenché dans un mode à images multiples tel que le mode continu et si le code se trouve devant le lecteur pendant une durée égale ou supérieure au Délai de relecture.

L'option Après dernière lecture réinitialise le chronomètre à chaque fois qu'un code donné apparaît dans une image. Cela signifie que le code ne sera pas relu tant qu'il reste devant le lecteur. C'est uniquement après avoir retiré le code du champ de vue du lecteur pendant une durée égale ou supérieure au Délai de relecture que le code sera relu.

Note: DM050,DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600