Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# À quelle fin puis-je utiliser l'onglet Transfert FTP de rapport ?

L'onglet Transfert FTP de rapport vous permet de configurer les résultats de qualité de code devant être envoyés par FTP sous la forme d'un rapport HTML. Vous devez cocher la case Activer le transfert de rapport de qualité du code pour permettre au périphérique d'envoyer les résultats par FTP et identifier le serveur vers lequel vous souhaitez envoyer les données en renseignant l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le type du serveur.

Le Délai d'attente d'inactivité est la durée pendant laquelle un port est maintenu ouvert sans trafic sortant. Une fois qu'un lecteur a ouvert une connexion au serveur FTP, le lecteur maintient ce port ouvert tant que du trafic existe. Si aucun trafic n'existe pour la durée du délai d'attente d'inactivité, la connexion est fermée. Ceci peut être utile si un transfert FTP n'a lieu qu'occasionnellement et que les coûts réseau pour le maintien de la connexion ouverte ne sont pas souhaités. Vous devez d'abord cocher Activer le délai d'attente d'inactivité afin de pouvoir définir le délai d'attente d'inactivité.

Les paramètres sous Nom de fichier régissent la création du nom de fichier rapport FTP. Les options suivantes peuvent être configurées :

- Création de Nom de fichier personnalisé : sélectionnez cette option si vous souhaitez renseigner le nom de fichier vous-même. Vous pouvez indiquer le nom sous Nom de fichier. Le champ Nom de fichier accepte non seulement les noms de fichier, mais également les noms de chemin. Utilisez des barres obliques comme séparateurs. Par exemple, /images/image. Les paramètres d'incrément vous permettent de déterminer les règles de numération pour la création du nom de fichier : Valeur incrémentée max détermine le nombre maximum pouvant être atteint par la numération des noms de fichier, Valeur de départ incrémentée max détermine le nombre avec lequel commence la numérotation.

- Nom de fichier généré par le script : une fois cette option activée, cliquez sur le nom en bleu de l'option pour aller immédiatement à Édition de script > Transfert FTP où le modèle de script pour la création du nom de fichier est déjà fourni.

- Nom de fichier généré par le serveur : fournissez à cet endroit l'adresse du serveur après avoir sélectionné cette option pour créer les noms de fichier de rapport sur la base d'un serveur. Certains serveurs FTP prennent en charge cette fonction pour affecter des noms uniques aux fichiers entrants avant de les enregistrer sur le disque.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500