Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quels sont les paramètres disponibles sous Paramètres d'affichage ?

Vous pouvez paramétrer l'affichage d'une ligne d'avertissement sur les graphiques.

- Afficher la ligne de référence du taux de lecture : cochez cette case pour afficher la ligne d'avertissement.

- Valeur de ligne de référence de taux de lecture (%) : Vous pouvez paramétrer une valeur de pourcentage représentant le pourcentage d'avertissement pour le traçage de la ligne sur le graphique Taux de lecture.

- Type de diagramme détermine le type de ligne affiché.

- La Taille de tampon non-lecture est reliée à l'Historique d'image de non-lecture, le nombre paramétré ici représentant le nombre maximum de lignes (déclenchements) pris en compte sur la page.

- Définissez le nombre maximal de détails de déclenchements renvoyés dans la case Nombre maximal de détails de déclenchements renvoyés.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean