전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 결과 기록이란 무엇입니까?

이 창에서는 각 판독 후에 디코딩된 정보를 볼 수 있습니다.

일시 중지 버튼을 사용하면 결과 기록 Toolview가 일시 중지/동결되어 특정 판독 정보를 쉽게 확인할 수 있습니다. 일시 중지가 취소될 때까지 장치에서 유입되는 모든 결과는 결과 기록 창에서 거부됩니다.

기록 지우기를 사용하여 기록 목록을 지울 수 있습니다. 또한 복사 및 모두 복사 옵션을 각각 사용하여 디코딩된 문자열을 하나 또는 모두 내보낼 수 있습니다.

로깅 에서 코드 품질 보고서 생성을 선택하여 디코딩된 정보에 코드 품질을 포함하거나, 데이터 유효성 검사 보고서 생성을 선택하여 데이터 유효성 검사 정보를 포함하거나, 파일 시스템에 모든 결과 기록을 선택하여 모든 결과 기록 항목을 로컬 하드 드라이브에 로컬로 저장할 수 있습니다. 이러한 작업을 수행할 수 있는 추가 옵션은 로깅 및 보고 설정을 클릭하여 이용할 수 있습니다.

사용자 지정으로 표 열을 추가하거나 제거하여 결과 기록에서 해당 정보를 개인 설정할 수 있습니다.

결과 필터링에 대해서는 아래 질문을 참조하십시오.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500