전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 트리거 성능 창에는 어떤 데이터가 표시됩니까?

트리거 성능을 활성화하려면, 설정 탭의 데이터 수집 목록에서 정상 판독의 세부 트리거 정보 옵션을 선택해야 합니다.

트리거 성능은 다른 창처럼 1분 간격의 데이터를 종합하지 않지만, 그 대신에 각 트리거를 그래프에 표시합니다. 개별 트리거는 그래프에 점으로 나타나며 수치 값이 표시됩니다. 구성된 값(모니터링 되고 있는 값)을 구성된 값 드롭다운 상자의 여러 가능한 값에서 선택할 수 있습니다. 모니터링되는 장치의 펌웨어 버전에 따라 구성된 값의 목록은 다를 수 있음을 유의하십시오.

스크롤바를 원하는 시간 지점으로 이동시켜 특정 시간의 데이터를 살펴볼 수 있습니다. 스크롤바 길이를 조정하여(클릭 상태로 드래그) 모니터링 간격을 변경할 수 있습니다. 색 구성 기준 대상 설정을 통해 그래프의 점 색상에 대한 기준을 설정할 수 있습니다.

트리거 결과가 정상 판독인 경우 그래프에서 단일 점(트리거)를 클릭하면 RTM Lean이 오른쪽에서 수집한 모든 관련 데이터를 표시할 수 있습니다. 결과가 불량 판독인 경우, RTM Lean은 저장 아이콘을 클릭하여 저장할 수 있는 촬영 이미지를 표시합니다.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean