Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelle est la fonction du bouton Ajouter un périphérique virtuel ?

Cette fonction vous permet de créer un périphérique virtuel, soit sur la base d'un fichier de configuration personnalisé, soit sur la base d'un périphérique avec configuration par défaut. Ceci peut servir à consulter différents volets dans l'outil de configuration sans devoir connecter un périphérique. Un pression sur le bouton démarre un assistant qui vous guide à travers les étapes pour créer un périphérique virtuel. Les options initiales sont l'utilisation d'un fichier de configuration/de sauvegarde pour la création ou l'utilisation des paramètres d'usine.

Une fois l'assistant terminé, un nouveau périphérique virtuel est ajouté à la liste des périphériques détectés, signalé comme périphérique virtuel par une icône. Le périphérique virtuel créé n'est pas visible pour les autres périphériques du réseau. Le périphérique virtuel est conservé pendant de multiples instances de l'outil de configuration.

Le périphérique virtuel créé peut être connecté de la même façon qu'un périphérique normal, sauf que toutes les modifications de la configuration sont annulées (tout est en lecture seule) et aucune fonctionnalité, fonction ou action ne fonctionne sur les périphériques virtuels.

Note: default,DMAE50,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700