ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# OCRの設定:

OCRの設定はステップごとに行いますが (下記参照)、ステップの順番は問いません。なお、OCRはシングルトリガモードでのみ動作します。下の [次へ] および [戻る] ボタンを使用して移動でき、もしくは、OCRペインの上部にあるパネルをクリックすると、直接任意のパネルへと移動します。[概要] パネルには全設定内容の一覧があり、エラーは赤で示されています。修復のアイコンで、エラーに関係のあるペインに直接移動することができます。

フォント: OCR読み取りに使うフォントをアップロードすることができます。過去に使用したフォントはダイアログボックスに表示されます。表示されたフォントをクリックすると、下のダイアログボックスで他の操作が可能になります。なお、[フォントの編集] は [フォントのアップロード] と同様の動作をしますが、アップロード内容に含まれる文字を選択することができます。これでファイルサイズを縮小することができ、デバイスでの読み込み時間短縮につながります。ポップアップウィンドウ内で [Ctrl] キーを押しながらクリックし、文字を1個ずつ追加してください。フォントポップアップウインドウのOKボタンのとなりにある矢印をクリックするとアップロード対象が表示され、フォントファイルのファイル名を変更することができます。

フィクスチャリング: シンボルやパターンのフィクスチャーは、画像ボックス内の読み取り画像上にある [画像サイズ (ROI)] フィールドで設定することができます。これで、フィクスチャーされたアイテムに応じたポジションにOCR読み取りを配置できます。パターン上にフィクスチャーするときは、登録するパターンを黄色いエリアで選択します。オレンジのエリアは操作中にパターンを検出する範囲のフレームになります。シンボル上にフィクスチャーする時は、デバイスが探す適切なコードを設定してください。どちらの場合も、フィクスチャーを完了するには [フィクスチャーを登録] を使用してください。

OCR文字列: OCRの設定を完了するには、[OCR文字列1] へ移動します。OCRのステータスが、[登録済] は緑、[未登録] は赤で示されています (タブ名にも同じ色が適用されています)。以前にアップロード済みのフォントタイプから選択したフォントで、文字列用のフォントを選択することができます。

OCR読み取り中どの文字を特定の位置に置くかは、[フィールディング] にチェックを入れると設定できます。ツールチップ (マウスポインターをフィールディングの右のテキストフィールド上に移動) は、フィールディング文字列内で意味を持つ文字を表しています。

次に、OCR ROIフィールドを画像内のテキスト上に移動して、登録するテキストを入力します。

[しきい値の承認] は、OCRで読み取りできる文字のしきい値操作を許可する文字スコアです。読み取りは、画像上にカラーコードで示されます。

[信頼性のしきい値] は、OCR読み取りで認識できた1番目と2番目のマッチ結果間の、文字スコアの差の最小値を設定します。

すべて設定が終わったら、[OCRの登録] をクリックして、OCR文字列の登録を確定します。なお、シンボルのフィクスチャーを使用する場合、あるいはOCR以外のコードを読み取る場合は、[部分的な結果を許可する] をオンのままにしてください。

またOCR文字列追加は、OCR文字列2-4でも設定可能で、それぞれに個別のビジュアルキューがあります (個別に色分けされたROIフレーム)。なお、たくさんのOCR文字列を登録するほど、デバイスの動作は遅くなります。

注意: マルチコードの登録には対応していません。

Note: DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM503