Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Est-il correct d'activer toutes les configurations ?

Seules les configurations adaptées à votre pièce et aux marquages correspondants doivent être activées. N'oubliez pas que le lecteur examine toutes les configurations activées lorsque vous essayez de lire un code. Plus vous activez de configurations, plus il faut du temps au lecteur pour lire un code.

Par défaut, toutes les configurations de lecture sont activées. Assurez-vous d'activer les paramètres de qualité des codes souhaités pour toutes les configurations de lecture activées, sinon les mesures de qualité 1D ne fournissent pas de données.

Note: DM8600,DM8700