Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que métricas individuais são usadas para SEMI T10?

Abaixo consta uma lista com as métricas usadas na especificação de SEMI T10. Para obter mais informações detalhadas sobre essa especificação de qualidade do código e suas métricas, consulte o Guia de programação e configurações do DataMan ou a especificação semi correspondente, que pode ser encontrada em www.semi.org.

- Defeitos no padrão do finder é a taxa de pixels incorretos para pixels totais no padrão do finder.

- Defeitos da célula é a taxa de pixels incorretos para pixels totais na grade.

- Desvio vertical da marca é o desvio médio vertical das marcas DataMatrix dos seus Pontos de célula centrais ideais DataMatrix.

- Desvio horizontal da marca é o desvio médio horizontal das marcas DataMatrix dos seus Pontos de célula centrais ideais DataMatrix.

- Altura da célula DataMatrix é a altura média de cada célula na matriz (em pixels).

- Largura da célula DataMatrix é a largura média de cada célula na matriz (em pixels).

- Crescimento vertical da marca é o rastreamento da tendência para marcar o símbolo acima ou abaixo, ou seja, uma comparação de tamanho vertical entre as células marcadas atuais vs. o seu tamanho nominal.

- Crescimento horizontal da marca é o rastreamento da tendência para marcar o símbolo acima ou abaixo, ou seja, uma comparação de tamanho horizontal entre as células marcadas atuais vs. s seu tamanho nominal.

- Relação sinal-ruído é uma medida relativa do Contraste do símbolo para o desvio máximo em níveis claros ou em tons de cinza escuro no símbolo (ou seja, ruído).

- Correção de erro não usada é a medição para a porcentagem de palavras código deixadas em um símbolo depois de corrigir qualquer erro.

  Ao calcular a Correção de erro não usada, uma palavra código é considerada errada se ao menos uma de suas células estiver no lado errado do limite global. Os símbolos Data Matrix 2D possuem uma redundância de código embutido ou a presença de conteúdo de dados duplicado.

  Um valor de 1.00 significa que nenhum erro estava presente em qualquer uma das palavras código.

- Contraste do símbolo é a diferença entre os valores de refletância mais baixos e mais altos em uma varredura (a diferença na refletância entre a barra mais escura e o espaço mais claro). O grau é maior com uma diferença maior

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500