Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como posso usar o botão Calibragem?

Clique no botão Calibragem na guia Básicas para encontrar automaticamente as melhores configurações para sua leitura. A janela suspensa (clique no lado mais à direita do botão para abrir) mostra os recursos de calibragem Otimizar foco, Otimizar brilho, Assistente de simbologia, Tipos de disparo, Aprender código, Configurações avançadas do disparo e outros.

OBSERVAÇÃO: O tamanho mínimo de ROI necessário para que a Calibragem funcione é 144x144 pixels.

As opções na parte superior da janela suspensa são descritas em perguntas separadas, abaixo.

Clique em Otimizar brilho para definir automaticamente o brilho recomendado para seu dispositivo (somente disponível se a Exposição manual estiver definida abaixo) ou clique no link ao lado do botão para navegar para o passo do aplicativo Detalhes do aplicativo, onde você pode definir manualmente a intensidade de luz e acessar configurações avançadas.

Selecione a opção Exposição automática para que o leitor determine automaticamente as melhores configurações de exposição na imagem. O controle deslizante Fator de ganho (abaixo da área da visualização de imagem) indica o brilho dos pixels do alvo.

Selecione a opção Exposição manual para exposição manual e depois arraste o controle deslizante Exposição máxima para a esquerda ou para a direita, para especificar uma configuração precisa para a exposição da câmera. Também é possível usar o controle deslizante abaixo da área de visualização de imagem. A configuração Fator de ganho máximo é usada para definir o brilho máximo do pixel do alvo.

Clique em Otimizar foco para definir automaticamente o foco recomendado para seu dispositivo ou clique no link ao lado do botão para navegar para o painel apropriado, em Detalhes do aplicativo, onde você pode definir manualmente o foco da câmera e acessar configurações avançadas. Você também pode otimizar o foco, usando o controle deslizante abaixo do campo de visão da imagem (com o ícone de foco). Observe que ele somente apareça ao usar uma lente líquida.

Clique em Aprender código para treinar ou (caso um código já esteja treinado) desfazer treinamento de códigos, ou clique no link ao lado do botão para navegar para as configurações avançadas de treinamento de código no passo do aplicativo Detalhes do código.

O Assistente de simbologia é um assistente que guia você pela configuração de leitura e decodificação das simbologias apropriadas ou desejadas. Você também pode ajustar manualmente as configurações de simbologia, clicando no link ao lado do assistente, que irá navegar até ao passo do aplicativo Detalhes do código.

Configure o leitor com qualquer um dos seguintes Tipos de disparo:

- O disparo Único adquire uma imagem única e tenta decodificar qualquer símbolo que ela possa conter. Este modo de disparo aceita um tempo limite de leitura.

- O disparo de Apresentação busca continuamente por um símbolo e decodifica-o cada vez que um é detectado.

- O disparo Manual adquire imagens enquanto o sinal do disparo continuar ativo e para quando um símbolo é encontrado e decodificado ou quando o sinal do disparo acaba.

- O disparo Burst adquire um número definido de imagens e decodifica o primeiro símbolo que é detectado dentro do grupo. Você pode configurar o número de imagens dentro de cada burst assim como o intervalo entre cada aquisição de imagem. Este modo de disparo aceita um tempo limite de leitura.

- O disparo Automático é similar ao disparo de apresentação, no qual o leitor busca continuamente por um símbolo e decodifica-o cada vez que um for detectado.

- O disparo Contínuo adquire imagens enquanto o sinal do disparo permanecer ativo, onde o leitor adquire imagens em um intervalo específico e tenta fazer a varredura de qualquer símbolo que cada imagem sucessiva contenha.

Observação: Não estão disponíveis todos os tipos de disparo para todos os dispositivos! Consulte os Manuais de referência correspondentes para mais informações sobre os tipos de disparo disponíveis do modelo do seu dispositivo.

Clicando no link Configurações avançadas do disparo você navega até ao passo Detalhes do aplicativo, onde pode acessar configurações mais detalhadas.

Na guia Avançadas você pode definir os valores em uma visualização de tabela.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503