Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was ist die Symboldiagnose (Feature Key erforderlich)?

Die Symboldiagnose ist eine Funktion, mit der das Gerät in grafischer Form Rückmeldungen zu Fehllesungen ausgibt. Durch Betrachtung der Rückmeldung können Sie ermitteln, warum ein Barcode nicht decodiert wurde. Die ausgegebene Rückmeldung kann auf folgende Probleme hinweisen (in einem Bereich des Barcodes):

- Kein Start- oder Stoppmuster gefunden (oranger Pfeil auf Code)

- Fehler/Druckfehler im Barcode (durch rotes Rechteck markierter Bereich auf Code)

- Ruhezone nicht ausreichend (durch violettes Rechteck markierter Bereich auf Code)

- Prüfung mit Prüfsumme nicht erfolgreich (blaues Rechteck um Code herum)

Neben der grafisch dargestellten Diagnose gibt die Symboldiagnose zu allen Fehllesungen Lesbarkeitsmetriken aus. Diese werden oben links in Barcodes mit Fehllesung angezeigt. Anhand von Metriken können Sie das Bild oder die Druckqualität besser beurteilen und das bestehende Setup optimieren.

Die Symboldiagnose ist nur für hochgeladene PNG-Bilder (Aktionen > Bilder > Bild hochladen) verfügbar, die von einem Cognex-Lesegerät signiert sind (nicht unbedingt von demselben Lesegerät – Bilder werden beim Speichern automatisch von jedem Lesegerät signiert). Überprüfen Sie nach dem Hochladen eines Bilds das Bildfenster oder das Fenster Schnellkonfiguration auf Rückmeldungen der Symboldiagnose.

Hinweis: Die Symboldiagnose ist eine Funktion, die ausschließlich per Feature Key aktiviert werden kann.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503