Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Assistant d'intervalle

Lorsque vous utilisez les modes Salve, Auto ou Continu, l'Assistant d'intervalle peut vous aider à faire davantage de paramètres. Vous pouvez sélectionner trois façon de calculer les données nécessaires. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez les unités (standard ou métriques) que vous souhaitez utiliser pour votre calcul.

Cliquez sur Champ de vue pour calculer le plus long intervalle de temps possible en mesurant le champ de vue physique et en donnant la vitesse linéaire maximale et la taille du plus grand code.

Cliquez sur Lentille / Distance avec le code si vous voulez préciser la distance entre le code et la lentille. Donnez la longueur focale dans le menu déroulant et sélectionnez le sens de défilement du code. Vous devez également indiquer la vitesse linéaire maximale et la taille du plus long code.

Cliquez sur Taille de l'élément de code pour calculer d'après la taille de l'élément de code le plus étroit. Activez le Mode Test pour lire votre code. Il est également possible que vous deviez indiquer le sens de défilement du code, la vitesse linéaire maximale et la taille du plus long code.

Vous trouverez la durée maximale de l'intervalle en bas de l'Assistant.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500