Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Je n'arrive pas à lire les codes sur mes pièces. Que faire ?

- Veillez à bien appuyer sur le déclencheur et maintenez-le enfoncé. Si vous relâchez le déclencheur avant la fin de la lecture, le lecteur abandonne la tentative de lecture.

- Vérifiez que le lecteur est situé suffisamment près du code, en fonction des formats et types répertoriés dans la Table de numérisation.

- Vérifiez que le code est bien centré dans la zone d'image du lecteur et dans le champ de lumière verte avant d'appuyer sur le déclencheur.

- Cliquez sur Paramètres d'éclairage dans l'onglet Avancé du volet Optimiser l'image (Paramètres UltraLight pour DM7500, DM8600 et DM8700), puis ajustez les paramètres d'éclairage.

- Cliquez sur Paramètres de symbologie et vérifiez que le type de symbologie utilisé est bien activé.

Note: DMAE50,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500