Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment connecter la base du lecteur à l'outil de configuration ?

Procédez comme suit pour connecter votre lecteur DataMan à l'outil de configuration :

1. imprimez une copie du document Codes de configuration du lecteur qui concerne votre base du lecteur en particulier, disponible dans le menu Démarrer de Windows ou dans le menu Aide de l'outil de configuration.

2. Connectez le câblage nécessaire entre votre station de base et le PC exécutant l'outil de configuration. Pour obtenir des détails, reportez-vous à la documentation papier de l'Aide-mémoire du DataMan 8xx0.

3. Numérisez le symbole du code des Paramètres de communication ou du Type de connexion souhaité, comme par exemple USB.

4. Cliquez sur Actualiser dans l'outil de configuration.

5. Sélectionnez le Port COM ou le Périphérique réseau indiquant une connexion à votre lecteur.

6. Cliquez sur Connecter.

Note: DM8700Base,DM8000Base