Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que signifie un rectangle rouge au sein du code-barres dans le diagnostic de symbole ?

Un rectangle rouge indique qu'il y a soit un dommage physique ou un problème d'impression du code-barres. La zone à l'intérieur du rectangle est celle où se trouve l'endommagement ou le problème d'impression. Des exemples de problèmes d'impression sont les suivants (veuillez consulter la note technique correspondante pour des images détaillées illustrant chaque cas) :

- Bavure d'encre fusionnant deux barres en une

- Défaut d'impression d'une barre réduisant son épaisseur en-deçà de la tolérance de décodage

Remarque : Remarque : le diagnostic est une fonctionnalité activée exclusivement par clé de fonction.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503