Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'arrive-t-il si je sélectionne l'option Utiliser la carte SD pour la sauvegarde ?

La sélection de cette option entraîne le fait que les paramètres de configuration de votre lecteur sont enregistrés sur la carte micro SD utilisée dans le lecteur. La sauvegarde doit être déclenchée manuellement en enregistrant la configuration.

Si la carte SD n'est pas insérée, cette fonction est désactivée et grisée dans l'outil de configuration. Si la carte SD est insérée et si le système de fichiers n'est pas pris en charge, la LED d'erreur sera allumée et le journal du système contiendra un message d'erreur.

REMARQUE : une connexion à chaud de la carte SD n'est pas prise en charge. Si la carte SD est retirée alors que le périphérique est sous tension, l'option Utiliser la carte SD pour la sauvegarde du fichier de configuration sera grisée et un message d'erreur sera émis lors de l'enregistrement de la configuration. La carte SD doit par conséquent être présente lors de la phase de démarrage.

Note: DM360,