Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Multicode

Autoriser les résultats partiels

Activez Autoriser les résultats partiels pour permettre au lecteur de retourner un résultat de lecture réussi lorsque l'image contient moins de codes que le Nombre de codes.

Autoriser les symboles 1D identiques

Activez Autoriser les symboles 1D identiques pour permettre au lecteur de retourner plusieurs résultats dans une image même s'il détecte plusieurs symboles (dans la même image) présentant les mêmes longueur, symbologie et chaîne de caractères.

Autoriser les symboles 1D identiques s'applique uniquement à deux symboles 1D identiques ou plus apparaissant au sein d'une image unique. Le contrôle Autoriser les symboles 1D identiques n'a aucun effet sur les images prises les unes après les autres (peu importe le mode), même si un symbole identique est détecté.

Priorité de tri

La liste de priorité de tri permet de déterminer la manière dont le lecteur indique les résultats multiples.

- Utilisez les boutons Haut et Bas pour accorder à une option une priorité supérieure ou inférieure.

- Utilisez le bouton Inverser pour inverser l'ordre au sein d'une option sélectionnée.

- Notez que les options Position (de Haut en bas ou de Gauche à droite) se rapportent au centre des symboles.

- Utilisez Ordre des images pour les modes de déclenchement salve ou continu pour que les symboles décodés dans les images précédentes apparaissent avant ceux décodés dans les images suivantes.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500