Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que la validation UID DoD ?

La validation UID DoD évalue les données d'un code Data Matrix et détermine si elles sont encodées conformément aux directives Mil Standard 130 du Département Américain de la Défense. Le Département Américain de la Défense exige désormais que tous les articles (d'une valeur supérieure à 5 000 US$ ou qui sont produits spécialement en série) qu'il reçoit ou conserve en stock soient dotés d'un numéro de série unique (UII) dans un format de syntaxe spécifique. L'outil de validation UID DoD s'utilise également pour confirmer que les données d'un code sont formatées correctement, conformément aux types de construction 1 et 2 du Département Américain de la Défense. La fonction de validation UID DoD confirme également automatiquement si une chaîne de caractères est conforme aux normes ISO 15434 et ISO 15418. La sortie du code UII concaténé (ou simplement les éléments de données du code UII sans la syntaxe ISO 15434 et les qualificateurs de données ISO 15418) s'affiche dans le premier champ de résultats du champ Résultats de la validation du volet Résultats.

Les éléments de données de la Construction 1 comprennent : l'identifiant d'entreprise du fabricant EID (CAGE, DUNS, EAN.UCC) d'une société accompagné du numéro de série de la pièce intégré à son identificateur EID. L'identifiant d'entreprise et les numéros de série sont représentés par des qualificateurs de données spécifiques qui dépendent du format utilisé par l'entreprise : DI, AI ou TEI.

Les éléments de données de la Construction 2 comprennent : l'identifiant d'entreprise du fabricant (EID), l'identificateur de la référence de la pièce (PN) et du numéro de lot du fabricant (BN) ainsi que le numéro de série unique de la pièce intégré à la référence de la pièce spécifique au fabricant. L'identifiant d'entreprise, la référence de la pièce/le numéro de lot et les numéros de série sont représentés par des qualificateurs de données spécifiques qui dépendent du format utilisé par l'entreprise : DI, AI ou TEI.

Remarque : cette option n'est pas disponible sur tous les lecteurs.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500