Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que l'option Images à mettre en mémoire tampon pour un résultat ?

Vous pouvez choisir les images à mettre en mémoire tampon pour un résultat.

Sélectionnez Toutes pour que le lecteur enregistre toutes les images acquises jusqu'au nombre maximal par résultat, ou que le nombre maximal d'images ait été atteint. Sélectionnez Auto pour que le lecteur procède à une mise en mémoire intelligente des images (nécessite la clé de fonction IntImageBuffer). Sélectionnez Même que le résultat pour que le lecteur n'enregistre que les images où un code trouvé a permis une bonne lecture. Sélectionnez Première pour que le lecteur n'enregistre que la première image du cycle de déclenchement du mode de déclenchement spécifique. Sélectionnez Dernière pour que le lecteur n'enregistre que la dernière image du cycle de déclenchement du mode de déclenchement spécifique. Sélectionnez Première et dernière pour que le lecteur enregistre la première et la dernière image du cycle de déclenchement du mode de déclenchement spécifique.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500