Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment puis-je définir une longueur de salve plus importante ?

La longueur maximale de la salve que vous indiquez dépend des ressources disponibles sur l'appareil. Par défaut, la longueur maximale de la salve est de 120 images, mais vous pouvez l'améliorer en augmentant la taille de la mémoire destinée à stocker les images capturées par le lecteur. Augmentez la mémoire disponible pour le stockage des images de salve en annulant la réservation des emplacements d'image actuellement dédiés à la capture d'images et en diminuant la taille du champ de vue de l'imageur. Pour ce faire, accédez au volet Taille de l'image (zone d'intérêt) :

1. Sélectionnez le volet Taille de l'image (zone d'intérêt).
2. Cochez la case Champ de vue de l'imageur (dans les modes Unique, Salve et Continu du déclencheur) et réduisez la taille du champ de vue de l'imageur.

Une fois la réduction effectuée, vous pouvez augmenter la valeur du paramètre Longueur de la salve à l'étape Détails de l'application.

Note: DM503