Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que l'Assistant d'intervalle ?

L'Assistant d'intervalle, en modes de déclenchement Auto et Continu, recommande un intervalle de temps maximal basé sur les paramètres sélectionnés.

Commencez par définir le Type d'application dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Assistant d'intervalle.

Pour les applications de type En mouvement, vous disposez de trois options pour calculer les donner nécessaires. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez les unités (standard ou métriques) que vous souhaitez utiliser pour votre calcul.

- Sélectionnez Taille du champ de vue pour calculer le plus long intervalle de temps possible en mesurant le champ de vue physique et en donnant la vitesse linéaire maximale et la taille du plus grand code.
- Cliquez sur Lentille/Distance avec le code si vous voulez préciser la distance entre le code et la lentille. Donnez la longueur focale et sélectionnez le sens de défilement du code. Vous devez également indiquer la vitesse linéaire maximale et la taille du plus long code.
- Sélectionnez Taille de l'élément de code pour calculer d'après la taille de l'élément de code le plus étroit. Activez le Mode Test pour lire votre code. Il est également possible que vous deviez indiquer le sens de défilement du code, la vitesse linéaire maximale et la taille du plus long code.

Vous trouverez la durée maximale de l'intervalle en bas de l'Assistant.

Pour les applications de type Présentation manuelle, présentez votre ou vos code(s) au lecteur dans les diverses positions nécessaires à la lecture. L'Assistant analyse les données temporelles du décodage et recommande un temps d'intervalle maximum.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503