Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Vues agrégées et affichages détaillés – Informations générales

Les objets des menus ruban Vues agrégées et Affichages détaillés affichent des représentations structurées des données collectées par RTM Lean, la plupart sous la forme de graphiques interactifs en temps réel. L'intervalle de temps sur ces affichages est d'1 minute. Si des déclenchements multiples ont lieu en une minute, RTM Lean agrège les données collectées de ces déclenchements pendant un intervalle d'une minute.

Vous pouvez paramétrer l'affichage d'une ligne d'avertissement sur les graphiques sous Configuration > Paramètres d'affichage en cours. Cochez la case pour afficher la ligne d'avertissement sur chaque graphique. Le type de diagramme détermine le type de la ligne affichée, tandis que la valeur de ligne de référence permet de paramétrer le pourcentage d'avertissement déterminant l'emplacement d'affichage de la ligne sur le diagramme.

Remarque : RTM Lean ne collecte que les informations affichées dans les objets de menu de vue lorsqu'il est connecté et que la collecte est activée sur le périphérique activé (activer la collecte de données sous Configuration ou dans le menu déroulant sous Périphériques).

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean