전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ISO 유효성 검사란 무엇입니까?

ISO 유효성 검사 기능은 데이터 문자열이 ISO 15434 구문 또는 ISO 15434와 ISO 15418에 따라 올바르게 인코딩되었는지 확인하는 데 사용됩니다.

ISO 15434는 데이터 문자열이 올바른 구문으로 인코딩되었는지 확인하며, 메시지 헤더, 레코드 구분 기호, 형식 코드(AI, DI 또는 TEI의 경우), 그룹 구분 기호 및 전송 문자의 끝과 같이 문자열에서 '인쇄할 수 없는' ASCII 문자에 대한 평가를 포함합니다.

ISO 15418은 데이터 문자열이 각 데이터 요소에 대한 올바른 데이터 한정자로 인코딩되었는지 확인합니다. 제조업체에서 AI, DI 또는 TEI 형식 중 어떤 형식을 사용하는지 여부에 따라 각 데이터 요소(제조업체의 EIN 코드, 부품 번호 및 일련 번호) 앞에 특정 코드나 '데이터 한정자'가 옵니다.

참고: 이 옵션은 일부 판독기에서만 사용할 수 있습니다.

참고: 이 옵션은 ATA CSDD 사양에 정의된 것처럼 텍스트 요소 식별자도 허용합니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500