전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 한 문자보다 긴 직렬 트리거 명령을 사용할 수 있습니까?

트리거 설정 및 트리거 해제 명령은 최대 32바이트를 사용할 수 있는 결과 시퀀스로 문자 제한을 지원합니다. 즉, 사용하는 이스케이프 시퀀스 수에 따라 허용되는 문자열의 유효한 길이가 32자(이스케이프 시퀀스 없음)에서 128자(32 * 4자 이스케이프 시퀀스[예: \002]) 사이에서 달라질 수 있습니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500